**Приложение №1 к заданию на проведение тендера**

**Квалификационные требования к Подрядной организации.**

1 Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ на опасных производственных объектах не менее 3-х лет;

2 Наличие свидетельства СРО на выполнение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);

3 Наличие специализированной техники для выполнения работ по предмету тендера (на правах собственности или аренды);

4 Аттестация персонала Генподрядчика или привлекаемых на договорной основе субподрядных организаций должна быть определена исходя из требований промышленной безопасности, установленных в нормативно-правовых актах и нормативно-технических документах в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В составе организации должна быть постояннодействующая комиссия составом не менее 3-х человек аттестованная в Ростехнадзоре согласноПриказа N 334 от 4 сентября 2020 года (область аттестации А.1; Б.1.10; Б.1.11; Б.8.6; Б.9.3; Б.9.4);

5 Проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформлением соответствующих протоколов, удостоверений на допуск к работам должны проводить постояннодействующие экзаменационные комиссии Подрядчика, аттестованные в федеральных органах исполнительной власти в качестве членов экзаменационных комиссий по следующим направлениям:

- работа с грузоподъемными механизмами;

-работа на высоте

- охрана труда и техники безопасности;

- электробезопасность.

- Обязательно наличие удостоверения о прохождении пожарного тех. минимума (у сварщика и резчика) на взрывопожароопасных объектах;

- Удостоверения по электробезопасности (у сварщика и монтажников, использующих электроинструмент: болгарки, дрели, и т.д.);

- Квалификационные удостоверения сварщиков (что могут варить, к чему имеют допуск по сварке) и газорезчиков.

- Удостоверения проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности.

- Удостоверения стропальщиков.

6 Дополнительные обязательные условия:

Наличие в достаточном количестве исправных противогазов ПШ-1, страховочных систем, личных противогазов марки АВЕК, фильтров комбинированных ФК-5 МТ марки А2В2Е2К2АХР3Д, огнетушителей, портативных газоанализаторов Мультигазсенс - М2.